**高端透射电镜机时使用情况报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 机时使用日期 | 2017年2月1日9:00-2017年2月2日9:00 |
| 使用电镜 | Titan Krios 或 P2- Titan Krios |
| 使用相机 | Falcon3/K2/GIF K2 |
| 数据收集方式 | 手动/SerialEM 一带多自动数据收集/ SerialEM image shift 一孔多张 |
| 数据收集条件 | Camera mode: K2 super resolution/Falcon3 normal/Falcon3 counting  Dose rate: e/Å2/sec 或 e/pix/sec  Exposure time: sec  Number of frames: |
| 数据量 | 共收集 张，存储占用 T |
| 数据收集样品一 | 提供代表性照片 |
| 数据处理结果  （提供二维分类结果、三维重构结果、分辨率情况） |  |
| 其他情况说明 |  |