|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **指标项** | **重要性** | **指标要求** | **数量** | **单位** |
| **计算服务器** | 外形 | ★ | 2U机架式设备，含机架安装导轨 | 1 | 台 |
| CPU | ★ | 配置≥2个Intel Xeon 金牌 6144 |
| 内存 | ★ | 配置≥256GB DDR4 2666MT/s内存 |
| 内存扩展性 | ★ | 支持≥24个内存插槽 |
| 硬盘 | ★ | 配置≥2个600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5寸硬盘 |
| 硬盘类型 | ★ | 支持SAS/SATA/SSD硬盘，支持M.2 SSD启动盘 |
| 硬盘扩展性 | ★ | 单机箱最大支持≥16个3.5寸热插拔硬盘扩展，提供彩页或官网截图证明 |
| Raid卡 | ★ | 配置≥1个12Gbps SAS Raid卡，配置≥8GB NV Cache缓存，支持Raid 0，1，5，6，提供具体型号说明 |
| 网卡1 | ★ | 配置≥1个双端口1GbE Base-T网卡 |
| HBA卡 | ★ | 配置≥2个SAS 12Gbps HBA卡 |
| 扩展插槽 | # | 单机箱最大支持≥6个PCI-E 3.0 插槽 |
| 电源类型 | # | 配置≥2个白金级能效热插拔交流电源，单个电源功率不低于750W |
| 状态灯 | # | 配置交互式LCD液晶状态显示模块，支持显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息，提供功能截图证明 |
| 管理模块 | # | 配置远程管理模块，支持中文图形界面管理，支持虚拟控制台、虚拟光驱、电源管理、固件更新等功能， |
| 移动管理 | # | 支持非接触式管理模块，支持手机、平板通过NFC、蓝牙等方式管理服务器，提供功能截图证明 |
| 售后服务 | ★ | **原厂3年7x24小时，24小时上门服务； 3年"保留您的硬盘" 服务，提供原厂授权服务函** 提供设备安装服务；为了保证产品质量，所有产品必须是未拆封全新定制，设备生产日期不得早于项目开标时间。中标供应商所提供产品用户信息和外包装信息必须为我采购单位名称，并全面支持厂家官方电话验证和官网验证，提供该网站产品查询质保期和出厂配置的网页截图。如我单位发现产品信息与以上要求不一致，将视为不明来源货物，拒绝接收。 |
| **存储**（与计算服务器同一品牌） | 硬盘 | ★ | 120T 12\*10TB 7.2K RPM NLSAS 512e 3.5英寸热插拔硬盘 | 1 | 台 |
| 硬盘类型 | ★ | 支持SAS/SATA/SSD硬盘，支持M.2 SSD启动盘 |
| 硬盘扩展性 | ★ | 单机箱最大支持≥12个3.5寸热插拔硬盘扩展 |
| 控制器 | ★ | 控制器接口≥12G SAS, 2U , 4GB 缓存 |
| 接口 | ★ | LSI 12Gb SAS 9300-8e HBA, 双端口 |
| 电源 | ★ | 配置≥2个白金级能效热插拔交流电源，单个电源功率不低于600W |
| 连接线 | ★ | 2\*12Gb HD-Mini 至 HD-Mini SAS 线缆, 3M |
| 状态灯 | # | 配置交互式LCD液晶状态显示模块，支持显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息，提供功能截图证明 |
| 管理模块 | # | 配置远程管理模块，支持中文图形界面管理，支持虚拟控制台、虚拟光驱、电源管理、固件更新等功能， |
| 移动管理 | # | 支持非接触式管理模块，支持手机、平板通过NFC、蓝牙等方式管理服务器，提供功能截图证明 |
| 售后服务 | ★ | **原厂3年7x24小时，24小时上门服务； 3年"保留您的硬盘" 服务，提供原厂授权服务函** 提供设备安装服务；为了保证产品质量，所有产品必须是未拆封全新定制，设备生产日期不得早于项目开标时间。中标供应商所提供产品用户信息和外包装信息必须为我采购单位名称，并全面支持厂家官方电话验证和官网验证，提供该网站产品查询质保期和出厂配置的网页截图。如我单位发现产品信息与以上要求不一致，将视为不明来源货物，拒绝接收。 |