**三维划膜喷金仪**

1. 单泵划膜效率：200-300大板（30cm）/小时

2. 单泵喷金效率：700-900条（30cm）/小时

3. 划线/喷金溶液浓度：0.1-9.99ul/cm

4. 划线/喷金头定位精度：±0.1mm

5. 划膜笔最小间距：3mm

6. 划膜笔间距调节：丝杆无极调节

7. 划膜泵标准容量：500ul

8. 喷金泵标准容量：1000/2500ul

9. 最低排液量：1ul

10. X轴速度：50-200mm/s

11. 平台工作面积：320\*140mm

12. 溶液残留量：几乎为零

**2数量**

2.1 1台

**3交货期**

合同签订后三个月

**4售后服务**

4.1 设备安装调试

4.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

4.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

4.2 技术培训

4.2.1 在用户所在地对用户进行现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

4.2 保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4.3 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。