**强磁环境下的全光纤束图像传输系统**

1. **技术参数**
2. 视频数据线长度：≥2米；
3. 数据线磁屏蔽效果：≥100 dB；
4. 屏幕亮度：≥3000尼特；
5. 屏蔽箱材质：铅；
6. 屏蔽箱屏蔽程度：≥120 dB；
7. 屏蔽箱尺寸：≤200 mm×500 mm×200 mm
8. 传像束材质：石英；
9. 传像束长度：≥4米；
10. 传像束截面大小：≥5 mm×5 mm；
11. 图像传输透过率：≥40%；
12. 成像大小：≥40 mm×40 mm；
13. 成像分辨率：≥250×250。
14. **售后服务需求**
15. 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
16. 质保期：验收合格日起12个月。
17. 维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。
18. 交货地点：用户指定位置。